|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень закупаемых услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Код ЕНС ТРУ** | **Наименование по коду ЕНС ТРУ** | **Краткая характеристика по коду ЕНС** | | **Дополнительная характеристика** | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | **Сроки оказания услуг** | **Условия оплаты** | **Ед. изм.** | | **Кол-во, объем** | **Сумма, планируемая для закупки без НДС тенге** |
| 77.11.10.100.000.00.0777.000000000000 | Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя | Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя | | Аренда легкового автомобиля повышенной проходимости | г.Алматы, ул.Рыскулова 164 | с момента подписания договора по 31 декабря 2017 года | 100% оплата по факту оказания услуг в течение 30 рабочих дней | услуга | | 1 | 10 692 857,16 |
| Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение \_\_\_

к тендерной документации

по закупке услуг «Аренда легкового

автомобиля повышенной проходимости»

**Техническая спецификация**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Услуги по аренде легкового автомобиля без водителя (77.11.10.100.000.00.0777.000000000000), услуга
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя
3. **Дополнительная характеристика:** Аренда легкового автомобиля повышенной проходимости. Класс внедорожник, полноразмерный, улучшенной комплектации, инжекторный, бензиновый ДВС с объемом не менее 5600см3. Потенциальный поставщик должен предоставить 1 автомобиль (Ежедневно по 24 часа, без выходных и праздничных дней).
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуги:**
   1. Автомобиль не ранее 2014-2015 гг. выпуска, цвет кузова жемчужно – белый (077). Габариты длина, ширина, высота не менее, мм: 5 000, 1 950, 1 900.

Снаряженная масса не менее min/max, кг: – 2 650/2 700.

* 1. Цельнометаллический кузов, количество посадочных мест – не менее 7-ми.
  2. Колесная формула 4х4, усиленная ходовая система, двигатель восьмицилиндровый, V образный блок цилиндров, бензиновый с объемом   
     не менее 5 600 см3.
  3. Автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач, максимальная мощность двигателя не менее 268 кВт при   
     5550 об/мин.
  4. Селектор выбора режима работы ходовой системы при движении по бездорожью. Рулевое управление с адаптивным гидроусилителем руля и переменным передаточным числом, рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона с электроприводом и памятью настроек.
  5. Активная гидропневматическая передняя подвеска с регулировкой кузова по высоте.
  6. Подушки безопасности, фронтальные шторки безопасности для всех рядов сидений.
  7. Наличие свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, государственного регистрационного номерного знака, действующего талона о прохождений (обязательного) технического осмотра и справка об уплате транспортного налога.
  8. В случае поломки и на время ремонта производить замену на равнозначный легковой автомобиль (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика).
  9. По запросу Заказчика предоставить автомобиль на прохождение тест-драйва до момента заключения договора.
  10. Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указатьмарку, модель, тип, фирменное наименование и презентационный материал предлагаемого автомобиля, а так же предоставитьсведения о производителе товара с указанием полного наименования производителя товара и его местонахождения.

1. **Прочие характеристики:**
   1. Наличие одного комплекта зимней (с металлическими шипами) автомобильной шины.
   2. Автомобильная охранная система с двусторонней связью и дистанционным запуском двигателя.
   3. Полноразмерное запасное колесо, домкрат и ключ для монтажа шин.
   4. Инструмент и принадлежности по заводской комплектации, огнетушитель, автоаптечка, знак аварийной остановки.
   5. Инструкция (руководство для данной марки и модели автотранспортного средства) по эксплуатации (описание мер по обеспечению безопасности), техническому обслуживанию, ремонту, транспортировке и хранении нагосударственном и русском языках.
   6. Сервисная книжка.
   7. Передача автомобиля производится с обязательным, документальным оформлением двухстороннего акта (действующая форма АО «АЖК»).
2. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** не требуется
3. **Гарантийный срок представляемой услуги:** 12 месяцев.
4. **Проверка и испытание:** Контроль технического состояния, статических и динамических характеристик автомобиля при ее передаче поставщиком услуг.

**Первый Заместитель Председателя Правления –**

**Главный инженер Бердиханов А.Е.**